|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Materiaal** | **Techniek** | **Onderdeel** |
| MDF plaatmateriaal | Laseren | Deur |
| MDF plaatmateriaal | Laseren | lades |
| MDF plaatmateriaal | Laseren | Frame |
| MDF plaatmateriaal | Laseren | Klepjes |

Alle onderdelen van de speelgoed-opberg box worden uitgelaserd. Dit is een makkelijke en snelle manier. De onderdelen worden aan elkaar gelijmd of geschroefd. De klepjes en deurtje gaan met scharniertjes open en dicht.